**GGU 1550**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://www.vibocold.dk/files/ggu1550-20_s.jpg **Liebherr** [Se større billede](http://www.vibocold.dk/files/images/popup/ggu1550-side-123.jpg) | - Vendbar dør - 3 stationære fordamperhylder - 4 trådkurve - Justérbare ben - Digitaltermometer og lås - Kølemiddel: R600a  **Rustfrit stål**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | HFC fri - R600a / R290 |  |  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Model** | **GGU 1550** |
| Udførelse | Statisk frys/manuel afrimning |
| Inderbeholder | ABS-plast |
| Volumen-brt./net. (liter) | 143/133 |
| Udv. mål (BxDxH / mm) | 600x615x830 |
| Indv. mål (BxDxH / mm) | 474x443x676 |
| Temp. område (°C) | ÷9 - ÷26 |
| Energiforbrug (Kwh/24t) | 0,8 |
| Tilslutningseffekt (watt) | 100 |
| Nettovægt (kg) | 39 |